Data/hora: 24/06/2024 21:47:48

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 18/12/2008
Data da última atualização: | 22/01/2015
Autoria: | SOARES, F. S. C.; BRONDI, S. H. G.; GROMBONI, C. F.; NOGUEIRA, A. R. de A.; BARROS, A. L.
Afiliação: | UFSCar/SÃO CARLOS, SP; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE.
Título: | Zeólitas naturais como fase estacionária na pré-concentração de pesticidas.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CROMATOGRAFIA E TÉCNICAS RELACIONADAS, 12., 2008, Florianóplis. Anais... Florianóplis: Instituto Internacional de Cromatografia, 2008.
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português
Conteúdo: | A necessidade de controle ambiental demanda informações e diagnósticos, e exerce forte pressão para o desenvolvimento de métodos analíticos rápidos e confiáveis. Adsorventes porosos tais como sílica-gel e carvão ativo são tradicionalmente utilizados, mas para separações específicas estes adsorventes tornaram-se ineficazes, pela larga distribuição de volume de seus poros. Zeólitas são minerais naturais ou sintéticos, com uma grande variedade de aplicações tecnológicas nos diferentes setores da indústria e da agricultura, sua porosidade indica a possibilidade de aplicações em separações cada vez mais específicas. Os canais e cavidades conferem às zeólitas uma estrutura microporosa, o que proporciona a estes materiais uma superfície interna extremamente grande, quando comparada com sua superfície externa. Essa estrutura permite a transferência de matéria entre os espaços intracristalinos. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma metodologia analítica, empregando a extração em fase sólida (SPE) seguida pela cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS), para avaliar o emprego de material zeolítico, como adsorvedor alternativo e de baixo custo, na pré-concentração de resíduos dos pesticidas atrazina, fipronil e endossulfan, os quais são empregados no cultivo da cana-de-açúcar, analisando a matriz água. As condições de análise por GC/MS foram: temperaturas do injetor, interface e fonte de íons de 250 ºC e programação de temperatura do forno de 120 ºC ? 10 ºC/min ? 220 ºC ? 20 ºC/min ? 270 ºC (3 min), monitorando-se os íons de m/z 200, 351 e 195, correspondentes aos analitos atrazina, fipronil e endossulfan, respectivamente. No desenvolvimento da metodologia de extração foram testados dois tipos de zeólitas naturais, uma proveniente de mina espanhola e outra de mina cubana, as quais diferem entre si nas suas composições físicas e químicas, e o solvente acetato de etila no condicionamento da fase e eluição dos analitos de interesse. Comparando os resultados de recuperação obtidos para as duas zeólitas testadas, valores superiores foram obtidos com a zeólita espanhola, cerca de 50% mais eficiente que a cubana, isto para os três analitos em estudo, sendo que para atrazina e fipronil foram superiores a 60%. Estudos complementares visando a otimização da metodologia de preparo da amostra estão sendo realizados, com o objetivo de melhorar a eficiência da extração. A boa seletividade, aliada à elevada capacidade de adsorção e a abundância das zeólitas na natureza, tornam seu uso apropriado na retenção de contaminantes, além de serem economicamente e ecologicamente viáveis.
Palavras-Chave: | Estacionalidade; Zeólitas naturais.
Thesagro: | Pesticida.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116329/1/18155.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (18155-1) - UPC - RA - -- - PROCI-2008.00198 - SOA - 2008.00198 - DIS