Data/hora: 08/06/2024 21:14:20

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 16/03/2010
Data da última atualização: | 26/04/2019
Autoria: | ANDRADE, R. G.; MENEZES, S. J. M. da C.; SEDIYAMA, G. C.; SOARES, V. P.; GLERIANI, J. M.; RIBEIRO, C. A. A. S.
Afiliação: | RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; SADY JÚNIOR MARTINS DA COSTA DE MENEZES, UFV; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA, UFV; VICENTE PAULO SOARES, UFV; JOSÉ MARINALDO GLERIANI, UFV; CARLOS ANTONIO ALVARES SOARES RIBEIRO, UFV.
Título: | Floresta de precisão: determinação da evapotranspiração regional em plantio de eucalipto utilizando o algoritmo SEBAL e o sensor orbital TM-LANDSAT 5.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROINFORMÁTICA, 7., 2009, Viçosa, MG: UFV, 2009.
Páginas: | 5 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português
Conteúdo: | SEBAL - "Surface Energy Balances Algorithms for Land" - é um algoritmo o qual cria mapas de evapotranspiração para grandes áreas. O SEBAL é processado por meio de passos computacionais que calculam o balanço completo de radiação solar e de energia para superfície da Terra. Ele usa imagens coletadas pelo sensor TM Landsat ou outro sensor que colete comprimentos de ondas na região do infravermelho refletivo e termal. O presente trabalho foi desenvolvido para estimar os componentes do balanço de energia na superfície (fluxo de calor sensível, fluxo de calor no solo fluxo de calor latente), determinar evapotranspiração instantânea (horária) na área de estudo por meio do uso do algoritmo SEBAL utilizando de ferramentas de sensoriamento remoto para uma imagem considerando o terreno em condições de relevo plano e montanhoso. Na área de estudo foi obtido uma cena do sensor TM Landsat 5, para data de 20/06/2003.
Palavras-Chave: | Balanço de radiação; Sensor TM Landsat 5.
Thesagro: | Balanço de Energia.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34988/1/T043.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (2689-1) - UPC - AA - DD - 09/037 - AA - 2009.037 - DIS