Data/hora: 12/06/2024 11:08:57

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 04/10/2007
Data da última atualização: | 26/06/2008
Autoria: | FERREIRA, A. C. de B.; SILVA, O. R. R. F. da; SOARES FILHO, R.; BARBOSA, K. de A.; TEOBALDO, A. da S.; SOFIATTI, V.
Afiliação: | Alexandre Cunha de Barcellos Ferreira, Embrapa Algodão; Odilon Reny Ribeiro da Silva, Embrapa Algodão; Romeu Soares Filho, Agência Rural; Kézia de Assis Barbosa, Fundação GO; André da Silva Teobaldo, Fundação GO; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão.
Título: | Avaliação de equipamentos para a destruição dos restos culturais do algodoeiro no Cerrado de Goiás.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Anais... Uberlândia, 2007.
Páginas: | p. 1-6
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português

Conteúdo:

A destruição dos restos culturais do algodoeiro é uma prática indispensável, a qual
funciona como medida preventiva às infestações de várias pragas e doenças da cultura. No sistema de plantio direto, essa prática requer cuidados, pois o solo não pode ser revolvido. Este trabalho objetivou avaliar, no cerrado goiano, equipamentos mecânicos para a destruição dos restos culturais do algodoeiro. Os tratamentos consistiram de sete conjuntos mecânicos que reuniram os seguintes órgãos ativos: 1) Disco côncavo vertical atuando sobre a fileira roçada 2) Trincha + disco côncavo horizontal atuando sobre a linha do algodão 3) Lâmina horizontal atuando no perfil do solo, na fileira do algodão
previamente roçada; 4) Trincha + Lâmina horizontal atuando no perfil do solo, na fileira do algodão 5) Dois discos côncavos verticais e desalinhados atuando sobre a fileira do algodão previamente roçada; 6) Dois discos lisos horizontais com rotação própria atuando na fileira do algodão previamente roçada; 7) Discos verticais representado a testemunha (grade aradora). O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. Os equipamentos mecânico não conseguiram destruir totalmente as rebrotas do algodoeiro colhido. O equipamento constituído pela Trincha + Lâmina horizontal foi o que apresentou menor eficiência de controle da rebrota do algodoeiro. Os demais
equipamentos proporcionaram respostas estatisticamente semelhantes quanto à eficiência de controle. Os equipamentos dotados de disco côncavo vertical e dois discos lisos horizontais com rotação própria, apresentaram alta percentagem de controle da rebrota, e provocaram menores desarranjos no solo em termos de profundidade e largura de trabalho.

Palavras-Chave: | Equipamentos de destruição; Soqueira.
Thesagro: | Gossypium Hirsutum.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CNPA - (19439-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS
CNPA - (21272-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS