Data/hora: 25/06/2024 13:10:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	30/11/2004	
Data da última atualização: 	30/11/2004	
Autoria: 	SOUSA, E. T. de.	
Título: 	Análise de dois modelos usados na simulação da infiltração e do escoamento de água em uma bacia hidrográfica do Distrito Federal.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	2004.	
Páginas: 	65 f. 	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília.  	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi comparar os valores simulados dos escoamentos superficiais e das infiltrações gerados pela aplicação dos modelos de Green-Ampt e da Curva Número com valores de CN tabelados e calibrados, com seus respectivos valores medidos na microbacia do córrego Capetinga, situada no Distrito Federal e com 965,5 ha de área, no Centro Oeste do Brasil. Os eventos de cheias ocorridas no córrego foram registrados por um linígrafo, instalado na secção de saída da microbacia. As precipitações totais médias )P), as precipitações médias antecedentes em cinco dias (Pa) e os respectivos tempos de duração, correspondentes aos referidos escoamentos superficiais, foram registrados através de quatro estações pluviométricas instaladas na bacia. O período de análise das referidas variáveis, compreendeu sete anos hidrológicos (1996/97 a 2002/03). No caso das simulações geradas pelo método de Green-Ampt, os parâmetros físicos usados na descrição da infiltração, foram estimados em função das chuvas antecedentes aos eventos analisados, dos índices de precipitação e de sugestões práticas encontradas na literatura especializada. O número total de cheias estudadas foi de 228, distribuídas ao longo dos anos hidrológicos, as quais causaram lâminas escoadas iguais ou maiores que 0,1 mm. Foram determinados os coeficientes de correlação (r) e os índices de concordância (d) entre os valores simulados e observados, para posteriormente determinar o índice "c" de desempenho dos modelos, verificando de uma maneira geral, bom desempenho na simulação da infiltração e mau desempenho na simulação do escoamento superficial.     	
Palavras-Chave: 	Brasil; Córrego Capetinga; Curva Número; Distrito Federal; Green-Ampt.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Cerrado; Escoamento; Infiltração.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (24983-1) - ADD - TS - -- - CRI6370 -  - CRI6370 - DIS