Data/hora: 11/06/2024 04:18:26

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 02/09/2008
Data da última atualização: | 20/04/2012
Autoria: | SOUZA, E. S. de; ANTONINO, A. C. D.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; LIMA, J. R. de S.; ANGULO-JARAMILLO, R.
Título: | Mapeamento da probabilidade de ocorrência de classes da sorvidade e da condutividade hidráulica saturada de um Neossolo Flúvico.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.3, n.2, p.164-172, jun. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A investigação do movimento da água no solo em condições de não saturação, depende de medições no campo de propriedades hidráulicas como a condutividade hidráulica saturada e a sorvidade; entretanto, existe uma discrepância entre a escala representativa das medidas fornecidas pela física do solo e a escala dos domínios de modelagem hidrológica, problema ao qual é acrescentada a variabilidade espacial das propriedades hidráulicas do solo. O objetivo neste trabalho foi mapear classes de probabilidade das propriedades hidráulicas, condutividade hidráulica saturada e sorvidade, de um Neossolo
Flúvico localizado no semi-árido paraibano. Essas propriedades foram determinadas em uma área de 4 ha, por meio de ensaios de infiltração realizados com infiltrômetro de anel simples. Utilizou-se a técnica de krigagem indicativa para elaborar mapas de probabilidades da condutividade hidráulica e da sorvidade, considerando-se três níveis de corte preestabelecidos. A krigagem indicativa forneceu uma medida espacial da incerteza tendo-se encontrado, para a área em estudo, com 80% de nível confiança,
-1/2 que: para a sorvidade, 38,8% da área apresentaram valores maiores que 0,69 mm s  e, para a condutividade hidráulica, 33,1% da área  indicaram valores maiores que 0,015 mm s .

Palavras-Chave: | geoestatística; Krigagem indicativa; propriedades hidráulicas do solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21558-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS