Data/hora: 26/05/2024 14:33:06

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 10/07/1998
Data da última atualização: | 10/07/1998
Autoria: | SOUZA, F. de.
Título: | Modelo matematico da irrigacao por sulcos.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.19, n.9, p. 1135-1143,set. 1984.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O modelo matematico da irrigacao por sulcos apresentado, podendo ser usado para analisar e predizer a eficiencia de um sistema de irrigacao por sulcos abertos em declive. A analise e baseada na solucao das equacoes de conservacao de massa e quantidade de movimento, as quais governam o fluxo de agua em canais em regime nao-permanente e variado. Este modelo e classificado como modelo hidrodinamico. O presente trabalho demonstra, tambem, que condicoes de zero-inercia (aceleracao da agua desprezivel) podem ocorrer na irrigacao por sulcos. os dados requeridos para o modelo sao: Vazao de entrada, declive do sulco, o tempo de aplicacao da agua, o comprimento do sulco, o coeficiente de rugosidade de Manning, parametros de infiltracao do solo (as constantes K e a da equacao de Kostiakov) e a forma do sulco. Os resultados do modelo (uma completa irrigacao por sulcos simulada pelo computador) consitem de: curvas de avanco e recessao, distribuicao da agua infiltrada ao longo do sulco, volume drenado ao final do sulco e eficiencia de aplicacao e armazenamento. Analise dimensional foi usada para reduzir o numero de parametros que governam as equacoes. O desempenho do modelo foi avaliado pela comparacao com dados de campo. Os resultados mostraram que o modelo simula satisfatoriamente a irrigacao por sulcos.
Palavras-Chave: | Hydrodynamic model; Modelo hidrodinamico; Regime nao-permanente e nao-uniforme; Unsteady non-uniform flow.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19980-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS