Data/hora: 23/06/2024 00:47:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	12/12/2006	
Data da última atualização: 	07/02/2020	
Autoria: 	ABDON, M. de M.; SILVA, J. dos S. V. da; SOUZA, I. de M. e; ROMON, V. T.; RAMPAZZO, J.; FERRARI, D. L.	
Afiliação: 	MYRIAN DE MOURA ABDON, Inpe; JOAO DOS SANTOS VILA DA SILVA, CNPTIA; ÍRIS DE MARSELHAS E SOUZA, Inpe; VANESSA TREVISAN ROMON, Bolsista CNPq; JULIANA RAMPAZZO, Bolsista CNPq; DIEGO LUIS FERRARI, Bolsista CNPq.	
Título: 	Análise do desmatamento no bioma Pantanal até o ano de 2002.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS NO PANTANAL, 1., 2006, Campo Grande, MS. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária; São José dos Campos: Inpe, 2006.	
Páginas: 	p. 293-301.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Geopantanal 2006.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho é mapear e quantificar a área desmaiada no Bioma Pantanal ocorrida até o ano de 2002, relacionando-a às principais classes fisionómicas de vegetação e aos municípios formadores do Pantanal. O Bioma Pantanal situa-se na região Centro-Oeste, inserido na bacia hidrográfica do Alto rio Paraguai (BAP), que por sua vez está inserida na bacia do Prata. Para compor a área do Pantanal foram necessárias 16 imagens de satélite Landsat-ETM+ e 20 cartas topográficas na escala de 1:250.000. Inicialmente foi elaborado um mosaico do Pantanal composto pelas 16 imagens nas bandas 3, 4 e 5 utilizando o software Envi-4.0. Em seguida foi realizada uma segmentação utilizando-se o software SPRING. Após esse procedimento a área do Bioma Pantanal foi recortada para cada uma das 20 cartas topográficas na escala de 1:250000, dentro dos limites definidos pelo IBGE. O processo de interpretação do desmatamento foi realizado com ampliações da imagem na tela do computador, utilizando o SIG SPRING, o qual foi efetuado após os procedimentos de edição das cartas para a realização de limpeza e generalização dos polígonos de acordo com os temas a serem classificados. Adotou-se o Sistema Fisionômico-ecológico para classificação da vegetação, acrescido de novas informações, quando necessário. Na interpretação das imagens foram considerados os elementos textura, cor, padrão, forma e localização (distribuição geográfica) e os levantamentos efetuados durante os trabalhos de campo na região do Pantanal. Os mapas de desmatamento foram gerados no sistema de projeção cartográfica UTM (Universal Transversa de Mercator), com Datum SAD69 (South América Datum). O erro admitido para o georreferenciamento das imagens de satélite ficou dentro da precisão do erro cartográfico (PEC) admitido para cartas na escala de 1:250.000, que é de 125 metros. A menor área mapeada foi em tomo de 40 ha.	
Palavras-Chave: 	Segmentação; Sistema fisionômico-ecológico.	
Thesagro: 	Desmatamento; Sensoriamento remoto; Sistema de Informação Geográfica.	
Thesaurus Nal: 	Deforestation; Geographic information systems; Remote sensing.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160228/1/AP-Analise-Abdonetal-Geopantanal-2006.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (11358-1) - UPC - AA - -- -  -  - 2006.00097 - DES
CNPTIA - (11358-2) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS