Data/hora: 25/06/2024 18:17:21

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 04/05/2005
Data da última atualização: | 04/05/2005
Autoria: | SOUZA, J. A. de; ROBERTO, L. S.
Título: | Tecnologia para tratamento de resíduos: tecnologia Bioexton - biodegradação acelerada para produção de fertilizante organomineral.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Informe Agropecuário, v. 26, n. 224, p. 29-37, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A biodegradação acelerada constitui um processo de tratamento de resíduos orgânicos e minerais, que em 72 horas proporciona o uso de resíduos poluidores como materiais passíveis de utilização direta na agropecuária. Muitos destes resíduos, em condições naturais, levam de seis a nove meses para serem mineralizados e, conseqiientemente, usados como fertilizantes ou condicionadores de solos. Estes produtos fertilizantes gerados, além de menor custo, possuem alto valor agregado. Apresentam vantagens como a redução do volume de lixo; prolonga a vida útil dos aterros sanitários e, conseqiientemente, reduz o potencial poluidor do lençol freático, por lixiviação, e da atmosfera por emissão de gases; gera empregos no processo produtivo de fertilizantes; elimina os catadores nos lixões, que poderão ter emprego direto na produção dos fertilizantes.
Palavras-Chave: | Feritilizante; Lixo; Resíduos orgânicos.
Thesagro: | Adubação; Adubo Orgânico; Biodegradação; Microrganismo; Poluição; Resíduo Orgânico; Resíduo Solido; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (5322-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2005.00018 - DIS
CPATSA - (31055-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS