Data/hora: 23/09/2024 04:55:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril; Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	13/01/2019	
Data da última atualização: 	16/08/2019	
Autoria: 	SPERA, S. T.; MAGALHÃES, C. A. de S.; DENARDIN, J. E.; ZOLIN, C. A.; MATOS, E. da S.; SOUZA, L. H. C. de.	
Afiliação: 	SILVIO TULIO SPERA, CPAMT; CIRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES, CPAMT; JOSE ELOIR DENARDIN, CNPT; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; EDUARDO DA SILVA MATOS, SIRE; LETÍCIA HELENA CAMPOS DE SOUZA, UFMT.	
Título: 	Manejo mecânico e químico de solos em lavouras com sistema plantio direto.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: FARIAS NETO, A. L. de; NASCIMENTO, A. F. do; ROSSONI, A. L.; MAGALHÃES, C. A. de S.; ITUASSU, D. R.; HOOGERHEIDE, E. S. S.; IKEDA, F. S.; FERNANDES JUNIOR, F.; FARIA, G. R.; ISERNHAGEN, I.; VENDRUSCULO, L. G.; MORALES, M. M.; CARNEVALLI, R. A. (Ed.). Embrapa Agrossilvipastoril: primeiras contribuições para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável. Brasília, DF: Embrapa, 2019. pt. 1, cap. 3, p. 39-46.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em muitas áreas de lavouras e pastagens cultivadas no estado de Mato Grosso tem sido constatado a presença de camadas compactadas, com distintos graus de dureza. Nessas áreas, a presença de compactação severa do solo tem causado restrições impactantes ao desenvolvimento radicular das plantas. As causas dessa compactação são variadas e se devem a modificações de natureza química, física e biológica do solo. Essa compactação tem origem a partir do momento em que o solo perde a cobertura vegetal original. Naturalmente, esses solos têm elevada permeabilidade à água e ao ar e solos com baixa densidade, o que favorece a microbiota e a desenvolvimento radicular (Denardin; Denardin, 2015). A utilização de equipamentos agrícolas tipo arados e grades soluciona o problema da compactação do solo nas camadas superficiais. Porém, isso não é solucionado quando ocorre nas camadas mais profundas. A utilização pretérita desses equipamentos, quase sempre na mesma profundidade de operação e por anos consecutivos contribuiu para o surgimento de camadas compactadas logo abaixo da linha de ação desses no solo, conhecida também como pé-de-arado ou pé-de-grade. Atualmente, o equipamento utilizado para romper essas camadas compactadas é o escarificador de hastes, que realiza uma importante operação agrícola ainda pouco difundida no setor. Uma alternativa para redução da necessidade de movimentação do solo e dos problemas da calagem superficial é a aplicação de gesso agrícola nas áreas de lavoura. Este produto, quando aplicado nas doses corretas, fornece cálcio e enxofre os quais através de reações químicas conseguem penetrar no perfil do solo, neutralizar o alumínio tóxico e fornecer Ca em camadas mais profundas do solo (Sousa et al., 1996).	
Palavras-Chave: 	Claudia-MT; Mato Grosso; Sinop-MT.	
Thesagro: 	Agricultura; Gesso; Manejo do Solo; Plantio Direto.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200275/1/2019-cpamt-agrossilvipastoril-part-1-cap-3-manejo-mecanico-quimico-solo-sistema-plantio-direto-p-39-46.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (1137-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS
CNPT - (44826-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS