Data/hora: 05/06/2024 00:59:24

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 02/07/2003
Data da última atualização: | 20/07/2011
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.; SOUZA, M. F. de.
Afiliação: | MAGALHÃES, Pesquisador da Embrapa Florestas.
Título: | Solid softwood coated with plasma-polymer for water repellence.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Surface and Coatings Technology, v. 155, p. 11-15, 2002.
Descrição Física: | Staff cnpf.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Cold plasmas were produced by eletrical glow discharges in a gas at reduced pressure and at low frequency. The precursor gases used were ethylene, acetylene, butene-1, and vapor of vinyl acetate. The treatment caused the solid softwood surface to become hydrophobic; 1-butene-plasma produced the best results. Although the surface treatment resulted in water repellence, permeability to water vapor remained. Using a mixture of tetraethyl orthosilicate vapor (TEOS) and oxygen (O2) it was possible to investigate the inability of the glow discharge to coat the surface of wood orifices.
Palavras-Chave: | Absorção do vapor de água; Ângulo de contato; Hydrophobic surface; Plasma polymerization; Polimerização por plasma; Superfície hidrofóbica; Water vapor absoption.
Thesagro: | Madeira.
Thesaurus Nal: | contact angle; scanning electron microscopy; wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (31605-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS