Data/hora: 06/06/2024 13:15:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	14/02/2017	
Data da última atualização: 	14/02/2017	
Autoria: 	SILVA, M. A. da; SOUZA, M. dos S.; MAY, A.	
Afiliação: 	MONISE ALVES DA SILVA, PUCCAMP; MICHELLI DOS SANTOS SOUZA, CAPES; ANDRE MAY, CNPMA.	
Título: 	Efeito dessecante do glifosato sobre plantas de sorgo biomassa.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10., 2016, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2016. Resumo 16419.	
Páginas: 	8 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O sorgo biomassa é uma alternativa para a geração de energia renovável pela queima em caldeiras. Destaca-se por sua alta produtividade, obtida em ciclo curto de cultivo, o qual ocorre de forma totalmente mecanizável. Uma alternativa comum para a redução da umidade de culturas é a aplicação de herbicidas dessecantes. A dessecação, pelo do uso de produtos químicos, pode favorecer a secagem rápida de plantas, uma vez que sua aplicação acelera o processo de perda de água. Contudo, não há pesquisas que elucidem a perda de umidade da massa colhida de sorgo biomassa com a aplicação de dessecantes na parte aérea, antes da colheita. Assim, essa pesquisa objetivou avaliar o efeito de doses de glifosato, na redução da umidade de colmos de plantas de sorgo biomassa. Para tanto, foram estudadas duas cultivares de sorgo biomassa (BRS 716 e CR 1342) e 5 doses de glifosato (0, 720, 1.440, 2.160 e 2.880 g do ingrediente ativo ha-1), sendo coletadas plantas aos 0, 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação, para as avaliações da massa fresca do colmo e da porcentagem de massa seca do colmo. Foi possível observar que os maiores valores de massa seca do colmo foram obtidos nas plantas sem a aplicação de glifosato, demonstrando que, para o objetivo dessa pesquisa, o produto não foi eficiente. Abstract: The sorghum biomass is an alternative to a renewable energy generation by burning it in boilers. It stands out for its high productivity, achieved in short cycle cultivation, which occurs fully mechanized way. A common alternative to moisture reduction of culture is the application of desiccants. The desiccation, of chemical products, can favor a quick-drying of plants, once your application accelerates water loss process. However, there is no researchs that elucidates moisture loss of mass harvested sorghum biomass with desiccant application in the shoot, before the harvest. Thus, this search aimed to evaluate the effect of glyphosate doses, in the reduction of moisture stalks of sorghum biomass plants. Therefore, were studied two cultivars of sorghum biomass (BRS 716 and CR 1342) and 5 rates of glyphosate (0, 720, 1,440, 2,160 and 2,880 g to active ingredient ha-1), being collected plants to 0, 7, 14, 21 and 28 days after the application, as evaluations of fresh stem mass and dry weight of stem percentage. It was observed that the biggests values of dry mass were obtained in plants without glyphosate application, demonstrating that, for this research objective, the product was not efficient.	
Palavras-Chave: 	Dessecação; Glifosato; Sorgo lignocelulósico; Sorgphum bicolor.	
Thesagro: 	Colheita; Sorghum Bicolor; Sorgo.	
Thesaurus Nal: 	Drying; Glyphosate.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155572/1/2016AA18.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (15271-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS