Data/hora: 21/06/2024 15:43:18

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 13/02/2015
Data da última atualização: | 25/09/2015
Autoria: | SOUZA, N. A. P. de.
Afiliação: | NADIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, IAC.
Título: | Efeito residual e mineralização do nitrogênio de lodo de esgoto no solo.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | 2014.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Instituto Agronômico, Campinas.
Orientador: Cristiano Alberto de Andrade (CNPMA)

Conteúdo: | Resumo: O objetivo deste trabalho foi estimar a disponibilidade de nitrogênio em solos com sucessivas aplicações de lodo de esgoto e avaliar a taxa de mineralização do nitrogênio (TMN) de dose recém-adicionada. O estudo foi realizado em dois experimentos em longo prazo que receberam anualmente diferentes doses de lodo de esgoto: 0N- sem lodo, 1N- dose referência de lodo correspondente a 120 kg ha-1 de N e 2, 4 e 8 vezes a doses referência (2N, 4N e 8N) na área da Embrapa Meio Ambiente e; 120 kg hal de N de adubo mineral (AM), uma e duas vezes a dose de lodo referência (1N e 2N) na área experimental do IAC. Em ambos os experimentos foi plantado milho. Foi utilizado o método de avaliação in situ para estimar a disponibilidade de N e a TMN no campo. Foram determinados os teores de nitrogênio na folha e a quantidade total de N absorvido pela planta. Em laboratório, foram utilizadas amostras de solo coletadas nos dois experimentos para determinar a quantidade de N disponibilizado no solo e a taxa de mineralização de nitrogênio por meio do método de incubação anaeróbia. O efeito residual do lodo de esgoto, em solos tratados sucessivamente com o resíduo, não influencia a taxa de mineralização do nitrogênio proveniente de dose recém adicionada do resíduo. A quantidade de nitrogênio disponível em solos tratados sucessivamente com lodo de esgoto é maior que a estimada usando a taxa de mineralização indicada na Resolução n°375 do CONAMA. O método de incubação anaeróbia foi eficiente em estimar a mineralização de doses recém-adicionadas de lodo de esgoto ao solo. Abstract: The aim of this study was to estimate nitrogen availability in soils consecutively treated with sewage sludge and to evaluate nitrogen mineralization rate (NMR) of the recent residue dose. The study was conducted at two long term experiments that received annually different sewage sludge doses: 0N- without sewage sludge, IN- reference dose of sewage sludge - correspondent to 120 kg ha-1 of N and 2, 4 and 8 times the reference dose (2N, 4N e 8N) at Embrapa's experiment and; 120 kg ha-1 of mineral N, reference dose and 2 times the reference dose (IN and 2N) at IAC's experiment. Maize plants were grown in both experiments. The in situ evaluation method was used to determine N availability and NMR at the field. There were determined leaf nitrogen concentration and total nitrogen absorbed by the plants. In the laboratory, anaerobic incubation method was used to determine total available N in the soul and nitrogen mineralization rate in sou samples collected from both experiments. Anaerobic incubation method was efficient to estimate nitrogen mineralization from doses recently added to the soil. The residual effect of sewage sludge on soils treated successively with the residue does not influence the rate of nitrogen mineralization from newly added dose of the residue. 'The amount of available nitrogen in soils treated successively with sewage sludge is higher than that estimated using the rate of mineralization indicated by CONAMA Resolution 375. The anaerobic incubation method was efficient in estimating the mineralization of newly added sewage sludge to sou doses.
Palavras-Chave: | Lodo de esgoto.
Thesagro: | Adubo de esgoto; Carbono; Fertilizante nitrogenado; Lodo residual; Milho; Mineralização; Nitrogênio; Solo.
Thesaurus Nal: | Corn; Mineralization; Nitrogen; Sewage sludge.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (13754-1) - UPA - TS - PP - 0646 -  - 2015.00646 - DIS