Data/hora: 23/09/2024 11:31:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	16/02/2016	
Data da última atualização: 	04/03/2016	
Autoria: 	SOUZA, P. G. C.	
Afiliação: 	PHILIPE GUILHERME CORCINO SOUZA.	
Título: 	Obtenção da curva de retenção de água em Latossolo empregando dados de mini-infiltrômetro e técnicas de modelagem.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	2015.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Federal de São João Del-Rei, Sete Lagoas. 
Coorientador: João Herbert Moreira Viana.	
Conteúdo: 	Os problemas ligados à retenção e ao movimento da água no solo constituem um importante segmento da Física do Solo. Assim, as características hidráulicas de um solo são dados primordiais para a modelagem agrícola, o manejo da paisagem, a engenharia de água e para a solução de problemas em diversas áreas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a modelagem inversa de dados de mini-infiltrômetro de disco e o uso de funções de pedotransferência para a obtenção de parâmetros da curva de retenção de água de solos de Sete Lagoas, MG. Os dados preditos foram usados para definir e avaliar a disponibilidade total de água destes solos. Inicialmente foram realizados testes de infiltração com miniinfiltrômetro de disco e coletadas amostras de solo deformado e indeformado para obtenção da curva de retenção pelos métodos tradicionalmente utilizados (extrator de Richards e mesa de tensão). Em sequência, com os dados dos testes de infiltração, a modelagem inversa foi realizada com o programa HYDRUS e as funções de pedotransferência, do programa ROSETTA, foram aplicadas. Parâmetros estatísticos foram usados para comparar os métodos com os dados de laboratório. Além disso, com os dados ajustados para cada método, a disponibilidade total de água dos solos foi obtida e avaliada. Como resultados, foram geradas as curvas de retenção de água e a disponibilidade total de água para cada método proposto. A partir da análise estatística dessas curvas, foi possível concluir que a modelagem inversa proposta não foi capaz de expressar a curva de retenção de água dos solos estudados e que, dentre as funções de pedotransferência avaliadas, a Ros.4 apresentou os melhores ajustes e representou adequadamente a curva de retenção e de disponibilidade total de água dos solos.	
Palavras-Chave: 	Curva de retenção; Função de pedotransferência; Modelagem inversa.	
Thesagro: 	Água.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139118/1/Joao-Herbert-Dissertacao-Phiipe.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (26877-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS