Data/hora: 23/06/2024 13:03:47

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 12/04/2022
Data da última atualização: | 12/04/2022
Autoria: | GOMES, C. L.; GONÇALVES, E.; SUAREZ, C. A. G.; RODRIGUES, D. de S.; MONTANO, I. C.
Afiliação: | CARLA LOBO GOMES, Universidade Federal de Goias, Goiânia/GO, Brasil.; ELIZABETH GONÇALVES, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.; CARLOS ALBERTO GALEANO SUAREZ, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; INTI CAVALCANTI MONTANO, Universidade Federal de Goiás, Goiânia/ GO.
Título: | Effect of reaction time and sodium hydroxide concentration on delignification and enzymatic hydrolysis of brewer's spent grain from two Brazilian brewers.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Cellulose Chemistry and Technology, v. 55, n. 1-2, p. 101-112, 2021.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Alkaline pretreatment; Brewer's spent grain; Lignocellulosic material.
Thesaurus Nal: | Delignification; Enzymatic hydrolysis.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1142175/1/DASCIANA-SEG-Gomes-2021.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4027-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS