Data/hora: 25/06/2024 05:54:44

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/08/2015
Data da última atualização: | 11/08/2015
Autoria: | TAKESHITA, S.; JANKOWSKY, I. P.
Título: | Redução na movimentação dimensional da madeira de Jatobá (Hymenaea sp.) e Muiracatiara (Astronium sp.) submetidas a tratamento térmico adicional.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 345-352, jun. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A movimentação dimensional é uma das características indesejáveis da madeira, ocasionada, principalmente, por sua natureza higroscópica. Visando reduzir esse efeito, o presente estudo buscou melhorar a estabilidade dimensional da madeira de duas espécies de folhosas, a partir da aplicação de tratamentos térmicos adicionais em madeiras submetidas à secagem ao ar e em estufa.  As madeiras selecionadas foram as espécies comercialmente conhecidas como Jatobá e Muiracatiara. Os tratamentos térmicos consistiram na exposição da madeira a temperaturas de 60°C, 75°C e 90°C por períodos de 24, 48, 72 e 96 horas. Após os tratamentos, as amostras foram expostas a um ambiente de baixa umidade relativa e, após estabilização, foram expostas a um ambiente de alta umidade relativa. Ao final dos condicionamentos foram medidos os índices de retração e inchamento das amostras. Os resultados obtidos permitiram verificar que os tratamentos térmicos reduziram a movimentação dimensional das madeiras, decorrente das variações no teor de umidade; sendo que a temperatura de 90ºC proporcionou os menores índices de contração e inchamento tanto nas madeiras secas ao ar e como as submetidas à secagem convencional.
Palavras-Chave: | Contração; Inchamento; Madeira tropical; Movimentação dimensional.
Thesagro: | Tratamento Térmico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54052-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS