Data/hora: 25/09/2024 23:26:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	POSADAS, D. A.; TANNUS, A.; PANEPUCCI, H. C.; ONODY, R. N.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Universidade Estadual de Ponta Grossa; USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Caracterização e simulação da instabilidade hidrodinâmica em um meio poroso não-saturado.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.	
Páginas: 	p.113.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A instabilidade hidrodinamica ou fenomeno "fingering" desempenha papel determinante nos processos relacionados ao transporte de fluidos em sistemas particulados, contaminacao ambiental, recuperacao de petroleo e outros. Neste trabalho foram realizados, em laboratorio, experimentos em duas e tres dimensoes para estudar esse fenomeno em um solo nao-saturado. Em duas dimensoes, com a tecnica de imagens foi acompanhada a dinamica dos "fingers" atraves de uma coluna planar de solo estratificado. A estrutura morfologica dos "fingers" foi caracterizada atraves de sua dimensao fractal e simulada usando um algoritmo modificado de percolacao por invasao. Em tres dimensoes, usando uma coluna cubica de solo estratificado foi estudada a infiltracao de agua em condicoes deequilibrio hidrodinamico atraves de imagens por ressonancia magnetica nuclear (RMN). A dinamica dos "fingers", atraves de uma fatia central, foi acompanhada usando-se a tecnica de tomografia por raios X. Assumindo-se a hipotese de que a forca gravitacional e o parametro que governa o deslocamento dos "fingers", foi possivel seguir a dinamica espacial da frente de infiltracao, fazendo-se aquisicoes do sinal de spin-eco de RMN. Os resultados mostraram grande variabilidade espacial e temporal dos "fingers", evidenciando o carater tridimensional do fenomeno. A dimensao fractal resultou estar correlacionada com a granulometria do material. O algoritmo de percolacao por invasao modificado forneceu o perfil de distribuicao de poros para cada solo simulado.	
Palavras-Chave: 	Caracterização; Fingering; Hidrodinâmica; Instabilidade; Meio poroso; Ressonância magnética nuclear; RMN.	
Thesagro: 	Simulação; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5403-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00060 -  - 1994.00060 - DIS