Data/hora: 20/06/2024 01:46:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	27/08/2007	
Data da última atualização: 	29/08/2019	
Autoria: 	BASSOI, L. H.; AQUINO, L. S.; RECKZIEGEL, N. L; TIMM, L. C.; VAZ, C. M. P.; MANIERI, J.; TAVARES, V. E. Q.	
Afiliação: 	LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Mapas de contorno da capacidade de água disponível em solo cultivado com videiras irrigadas	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira: anais. Porto Alegre: SBCS, 2007.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A delimitação de zonas homogêneas, quanto aos valores da capacidade de água disponível (CAD) no solo, pode auxiliar o manejo da água na profundidade efetiva das raízes das plantas, tanto pelo conhecimento da extensão dessas zonas em uma área cultivada, como pela possibilidade de realizar um manejo diferenciado da irrigação, quanto ao momento e quantidade de água a ser aplicada. Em vista disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura de dependência espacial da CAD de um Neossolo Quartzarênico, cultivado com videiras irrigadas por microaspersão, nas profundidades de 0-0,20 m e 0,20- 0,40 m; e, no caso de dependência espacial, confeccionar os mapas de contorno dos valores de CAD, para ambas as profundidades, usando o interpolador geoestatístico krigagem. Em 2006, foi estabelecida uma malha retangular de 14 x 12 pontos (168 pontos em cada profundidade), totalizando 336 amostras de solo, nas quais foram determinados os valores do conteúdo de água no solo referentes a capacidade de campo e ao ponto de murcha permanente, e calculados os valores de CAD. Logo após, foi feita a análise exploratória de cada conjunto de dados por meio da estatística clássica e, em seguida, a estrutura de dependência espacial de cada variável (CAD na profundidade de 0-0,20 m e CAD de 0,20-0,40 m) foi analisada por meio da técnica de Geoestatística, possibilitando a elaboração dos mapas de contorno. Resultados mostram que os dados de capacidade de água disponível, em ambas as profundidades, seguem a distribuição normal, segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov aos níveis de 10%, 5% e 1% de probabilidade. Os valores de CAD na profundidade de 0-0,20 m apresentaram uma estrutura de dependência espacial (com alcance real de 6,45 m), tornando possível a construção do mapa de contorno, por meio do interpolador geoestatístico krigagem, e a identificação das zonas homogêneas. Já os valores de CAD referentes a profundidade de 0,20-0,40 m apresentaram um semivariograma sem patamar, não sendo possível a construção do mapa de contorno por meio deste interpolador, necessitando, desta forma, um estudo mais aprofundado do comportamento da CAD nesta profundidade.	
Palavras-Chave: 	Depência espacial; Evento; Interpolador espacial; Krigagem; Semivariograma; Videira.	
Thesagro: 	Água; Irrigação; Solo; Uva.	
Categoria do assunto: 	--
A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/36073/1/OPB1358.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/89474/1/Proci-07.00051.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (10633-1) - UPC - AA - -- - PROCI-07.00051 -  - 2007.00051 - DIS
CPATSA - (36073-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS