Data/hora: 11/06/2024 22:55:03

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 01/12/2015
Data da última atualização: | 06/01/2016
Autoria: | SANTOS, D. L.; TEIXEIRA, J. de C.; COELHO, E. F.; SOUZA, E. de A.
Afiliação: | DIONEI LIMA SANTOS, UFRB; JACKSON DE CARVALHO TEIXEIRA, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; ELVES DE ALMEIDA SOUZA, UFRB.
Título: | Distribuição da condutividade elétrica e umidade do solo de um pomar de bananeira (BRS PRINCESA) manejado sob duas coberturas.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO ANUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA NO RECÔNCAVO DA BAHIA - RECONCITEC, 2., 2012, Cruz das Almas. Energias Renováveis, Educação, Tecnologia e Sociedade. Cruz das Almas, BA: UFRB, 2012.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A bananeira é uma das fruteiras tropicais de maior importância econômica e social em todo o mundo. O Brasil possui a maior área plantada do mundo, com 518 mil hectares (FAO. 2000). Segundo Turner (1994), a bananeira é uma planta exigente em água e nutriente, sendo que suas deficiências promove redução da clorofila das folhas e levas-as à morte prematura, proporcionando assim, prejuízos expressivos para o produtor.
Palavras-Chave: | Coeficiente de uniformidade.
Thesagro: | Condutividade Elétrica; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (30992-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS