Data/hora: 22/09/2024 18:56:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	27/04/2009	
Autoria: 	TEIXEIRA, M. L.	
Título: 	Influência do pH e da neutralização com hidróxido de cálcio e carbonato de magnésio na qualidade do efluente hídrico da fabricação de celulose kraft.	
Ano de publicação: 	1979	
Fonte/Imprenta: 	1979.	
Páginas: 	91 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Magister Scientiae) - Cuirso de Pós-Graduação em Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.	
Conteúdo: 	Executou-se laboratório, em experimento, visando estudar a influencia do pH e da neutralização com hidróxido de cálcio e carbonato de magnésio, sobre a qualidade de efluente da fabricação de celulose kraft. Com o objetivo de se uniformizar o material e evitar alteração do mesmo devido ao armazenamento, elaborou-se um efluente sintético, composto soluções ou suspensões básicas, que eram misturas adequadamente quando se tinha necessidade de material. O efluente sintético reproduzia com fidedignidade a afluentes industriais de modernas fabricas de celulose. A experimentação consistiu de duas fases. Na primeira, estudou-se a forma como o pH, variando de 1 a 12, afetava a qualidade do efluente. Na segunda fase, dispondo-se de efluentes com pH's de 1 a 6, procedia-se a neutralização para pH7, com soluções de Ca (HO)2 e MgCO3. No material neutralizado, procurava-se determinar como as qualidades deste efluente variavam pela adição dos agentes neutralizantes. Os seguintes parâmetros de qualidade foram analisados nas duas fases da pesquisa: cor aparente, cor verdadeira, demanda química de oxigênio, oxigênio dissolvido, sólidos totais, sólidos suspensos e teor de fibras. Apenas na primeira fase, estudou-se também o teor de cálcio dos efluentes, e na segunda fase, determinaram-se ainda, o peso do precipitado formado e o consumo de aditivos (hidróxido de cálcio ou carbonato de magnésio) para neutralização. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, nas duas fases do estudo. Na primeira dispunham-se de dose tratamentos e na segunda, de seis.	
Palavras-Chave: 	Celulose Kraft; Tratamento de efluente.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (29630-1) - ADC - TS - -- - TS0183 -  - TS0183 - DIS