Data/hora: 18/06/2024 00:08:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Ocidental.	
Data corrente: 	24/08/2006	
Data da última atualização: 	27/02/2019	
Autoria: 	MARQUES, J. D.; TEIXEIRA, W. G.; REIS, A. M.; CRUZ-JÚNIOR, O.; MARTINS, G. C.	
Afiliação: 	INPA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; UEA; INPA; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA.	
Título: 	Avaliação da condutividade hidráulica saturada utilizando dois métodos de laboratório numa toposseqüência de solos amazônicos com diferentes coberturas vegetais.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 16., 2006, Aracaju. Novos desafios do carbono no manejo conservacionista: resumos e palestras. Aracaju: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo desse trabalho foi avaliar dois métodos de laboratório para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturada (Ko) conhecidos como Permeâmetro de carga constante (CC) e Permeâmetro de carga decrescente (CD), com o intuito de verificar sua aplicabilidade e variabilidade em solos amazônicos.	
Palavras-Chave: 	Toposseqüência.	
Thesagro: 	Condutividade Hidráulica; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Amazonia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125420/1/Avaliacao-da-condutividade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Ocidental (CPAA)	
Exemplares: 	CPAA - (15255-1) - UPC - AA - CD - CD0230 -  -  - DIS