Data/hora: 19/06/2024 00:54:52

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 01/10/2019
Data da última atualização: | 19/12/2019
Autoria: | CERNICCHIARO, G.; BARMAK, R.; TEIXEIRA, W. G.
Afiliação: | GERALDO CERNICCHIARO, CBPF-RJ; RAFAEL BARMAK, CBPF-RJ; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS.
Título: | Automatização da avaliação da condutividade hidráulica saturada: validação da metodologia em solos arenosos da Ilha de São Luiz - MA, Brasil.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS ARENOSOS, 3., 2019, Campo Grande, MS. Intensificação agropecuária sustentável em solos arenosos: anais... Brasília, DF: Embrapa, 2019. E-book.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A infiltração, transmissão e retenção de água no solo são fatores essenciais para o entendimento do balanço hídrico numa região. A água proveniente de eventos de precipitação que incidem em determinado local, em sua grande parte infiltra e percola no solo sendo responsável pela recarga do(s) aquíferos e fonte das águas superficiais. Dentre os métodos de avaliação da capacidade de percolação da água no solo (condutividade hidráulica), os permeâmetro de poço, de carga hidráulica constante, em especial o permeâmetro de Guelph (Soil Moisture, EUA) são bastante populares. Seu princípio de funcionamento é de um frasco de Mariotte, que mantém uma carga hidráulica constante num poço escavado na zona insaturada. O reservatório de água é formado apresenta uma régua graduada e um tripé, que permite adaptar o aparelho a terrenos irregulares (Reynolds et al. 1983). Há uma demanda por dados físico-hídricos do solo, em especial por dados da condutividade hidráulica saturada do solo (Ks), necessários para o dimensionamento de sistemas de irrigação; seleção de locais para instalação de aterros sanitários, bem como parâmetro para comparação de sistemas de uso da terra. A aquisição de dados físico-hídricos do solo, em campo, é normalmente feita de forma manual, morosa e custosa. A automação da coleta de dados com permeâmetros de carga hidráulica constante permitirá reduzir o tempo, custos e aumentar a precisão e volume dos dados. Este estudo teve como objetivo desenvolver e validar um dispositivo que coleta automaticamente dados da variação do fluxo nos reservatórios de Mariotte em permeâmetros de carga constante.
Thesagro: | Automação; Coleta de Dados; Condutividade Hidráulica; Solo Arenoso.
Thesaurus Nal: | Arenosols; Automation; Hydraulic conductivity.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199659/1/Anais-do-III-Simposio-Brasileiro-de-Solos-Arenosos-2019.epub
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20243-1) - UPC - PC - DD -  -  - 2019.00153 - DIS