Data/hora: 04/06/2024 15:24:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Clima Temperado.	
Data corrente: 	17/02/2008	
Data da última atualização: 	06/10/2023	
Autoria: 	SILVA, C. A. S. D.; THEISEN, G.; PARFITT, J. M. B.; SILVA, J. J. C. da; POHLMANN, N. F.; CARVALHO, E. N. de; SEGABINAZI, D. R.	
Afiliação: 	CLAUDIO ALBERTO SOUZA DA SILVA, CPACT; GIOVANI THEISEN, CPACT; JOSE MARIA BARBAT PARFITT, CPACT; JULIO JOSE CENTENO DA SILVA, CPACT; NATALIA FERREIRA POHLMANN, CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO VICENTE DO SUL; EVANISA NUNES DE CARVALHO, CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO VICENTE DO SUL.; DANIELE RODRIGUES SEGABINAZI.	
Título: 	Sistema sulco/camalhão para irrigação e drenagem em áreas de várzea.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2007.	
Páginas: 	4 p.	
Série: 	(Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 165).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A soja e o milho são as principais culturas produtoras de grãos utilizadas na diversificação do sistema de produção nas várzeas do Rio Grande do Sul, em rotação com o arroz irrigado. Os principais fatores limitantes, para que estas culturas sejam produtivas e rentáveis neste sistema, são a deficiente drenagem natural do solo e a ocorrência de freqüentes períodos de estiagem, acarretando alternância entre o excesso e o déficit de umidade no solo. A Embrapa Clima Temperado testou e validou a técnica sulco/camalhão em áreas sistematizadas com e sem declive, para estes cultivos, com resultados bastante promissores. O sistema consiste na estruturação da lavoura para a irrigação por sulcos, obtendo-se, ao mesmo tempo, grande benefício em drenagem, com o cultivo sobre os camalhões formados entre os sulcos. Esta técnica, como sistema complementar de drenagem superficial do solo, mostrou-se muito eficiente mesmo nos cultivos em áreas sistematizadas sem declive, onde não existe um gradiente para escoamento superficial da água. O principal requisito para a irrigação por sulcos é que o terreno tenha uma declividade constante e uniforme, requerendo geralmente a sistematização do terreno. Para irrigações mais uniformes e eficientes, a declividade deve variar de 0,10% a 0,50%, sendo que valores intermediários entre 0,15% e 0,30% são os mais indicados.	
Thesagro: 	Camalhão; Drenagem; Solo; Várzea.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31294/1/comunicado-165.pdf	
Registro original: 	Embrapa Clima Temperado (CPACT)	
Exemplares: 	CPACT - (10525-1) - UMT - FL - PP - 01407 -  - 2007.01407 - DIS