Data/hora: 25/06/2024 17:32:18

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 14/10/1999
Data da última atualização: | 14/10/1999
Autoria: | TOLEDO GARRIDO, M. A.
Título: | Influecncia do regime de fluxo sobre infiltracao e avanco de agua em sulcos de irrigacao.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Lavras: ESAL, 1992.
Páginas: | 92p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | Este estudo foi conduzido na fazenda Palmital de FAEPE, localizada em Ijaci, M.G., no periodo compreendido entre 27 de marco e 29 de junho de 1992. Foram testados tres tipos de regimes de fluxo: continuo, continuo com reducao da vazao inicial e intermitente e tres vazoes: 0,60, 0,80 e 1,0 l/s, em tres irrigacoes consecutivas. No fluxo intermitente foi usado um tempo ciclico de 60 minutos e taxa ciclica de 0,5. Na irrigacao com reducao da vazao inicial foi iutilizada uma reducao equivalente a vazao infiltrada apos 10 minutos de completar a fase de avanco. Trabalhou-se com sulcos de 90 m de extensao, espacados de um metro e declividade de 0,0093 m/m. Durante as irrigacoes processadas foram medidos tempos de avanco, e largura de espelho d'agua a intervalos pre-estabelacidos 10m. A partir destes dados, foram ajustadas equacoes de avanco e infiltracao pela aplicacao do modelo do balanco volumetrico. Cada irrigacao foi avaliada, ajustando-se o perfil da lamina infiltrada em cada tratamento a um modelo potencial e, posteriormente, determinando-se a eficiencia de aplicacao, perdas por percolacao e por escoamento superficial, eficiencia de armazenamento e uniformidade de distribuicao. Nas condicoes deste estudo, concluiu-se que o fluxo intermitente nao propiciou reducao do tempo de avanco para nenhum das vazoes testadas. Os volumed de agua necessarios para completar fase de avanco, foram maiores no escoamento itermitente. Em geral, houve reducao dos tempos de avancos e dos volumes de agua necessarios para completar o avanco da primeira para as irrigacoes subsequentes. Houve reducao no valor das laminas infiltradas do primeiro pulso para os pulsos subsequentes na irrigacao intermitente e da primeira irrigacao para as seguintes, na irrigacao continua. O melhor desempenho durante a primeira irrigacao, considerada a mais critica, foi da vazao 0,6 l/s, no escoamento continuo. Com o aumento da vazao, durante as irrigacoes, e eficiencia de aplicacao diminuiu e a uniformidade de distrubuicao aumentou. As maiores perdas ocorridas foram por escoamento superficial. A reducao de vazao inicial propiciou melhorias no desempenho da irrigacao, principalmente para a vazao de 1,0 l/s.
Palavras-Chave: | Infiltration; Irrigacao: Solo; Regime hidrico do solo.
Thesagro: | Água; Infiltração.
Thesaurus Nal: | irrigation; soil water regimes; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (15892-1) - ADD - TS - -- - T030/92 - TOL - T030/92 - DIS