Data/hora: 05/06/2024 02:10:48

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 23/01/2015
Data da última atualização: | 26/01/2015
Autoria: | LOPES, C. S. D.; NOLASCO, A. M.; TOMAZELLO FILHO, M.; DIAS, C. T. dos S.
Título: | Avaliação da rugosidade superficial da madeira de Eucalyptus sp submetida ao fresamento periférico.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 471-476, jul./set. 2014.
DOI: | 10.1590/0104776020142003875
Idioma: | Português

Conteúdo:

Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar a qualidade de superfície
usinada da madeira de três espécies de Eucalyptus sp, para a produção de produtos
madeireiros. Para os ensaios, foram confeccionados e usinados 48 corpos de prova de
madeira de cada espécie, nos tratamentos de usinagem em fresadora de eixo vertical,
no sentido discordante, em sete velocidades. Na avaliação da qualidade da superfície dos
corpos de prova de madeira, utilizou-se o rugosímetro marca Taylor Hobson modelo
Surtronic 3+, utilizando o filtro 2CR, com comprimento de amostragem com 0,80 Ie ou
ln (mm) e cut-off de 0,80 ?c (mm). Os resultados indicaram que a madeira do E. urophylla
apresentou a melhor qualidade de superfície com os menores valores de coeficiente de
variação; a madeira do E. grandis mostrou-se intermediária e a do E. dunnii apresentou o
pior desempenho e o maior valor de coeficiente de variação. Observou-se, também, que
o desempenho dos tratamentos para a madeira das espécies de Eucalyptus sp mostrou
relação da redução da velocidade de avanço da usinagem com a rugosidade superficial;
melhor na de 3-4 m.min-1 e pior na de 22 m.min-1. Constatou-se, também, que a qualidade
da superfície da madeira usinada relacionou-se com a sua densidade e tipo de grã.

Palavras-Chave: | Acabamento superficial; E. dunnii; E. grandis; E. urophylla; Trabalhabilidade da madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53244-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS