Data/hora: 04/06/2024 02:03:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Caprinos e Ovinos.	
Data corrente: 	22/03/2019	
Data da última atualização: 	23/09/2019	
Autoria: 	LIMA, L. S.; CHAVES, A. K. L.; SALDANHA, A. R.; TONUCCI, R. G.; GUEDES, F. L.	
Afiliação: 	RAFAEL GONCALVES TONUCCI, CNPC; FERNANDO LISBOA GUEDES, CNPC.	
Título: 	Qualidade fermentativa e composição química da silagem de cultivares de Milheto no semiárido cearence.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 12., 2017, Juazeiro, BA. Construindo pontes entre o ensino, a pesquisa e a extensão: anais. Petrolina: Univasf: Embrapa Semiárido: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sertão de Pernambuco, 2017. 1 CD-ROM. p. 2462-2464.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O Pennisetum glaucum (L.) R. Brown é uma alternativa às culturas de milho e sorgo para produção de silagem e por ser uma planta de clima tropical e adaptada ao semiárido. O presente estudo buscou avaliar a composição química e padrão fermentativo da silagem de quatro híbridos de milheto forrageiro para produção de silagem: BRS1501, ADR6010, ADR500 e ADR300, em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. A abertura dos silos ocorreu aos 110 dias. Foram mensurados: pH, recuperação de matéria seca (RMS); produção de efluentes (EFL); nitrogênio amoniacal (N-NH3); matéria seca (MS); proteína bruta (PB);fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (P<0,05) de comparação de médias com o programa SAS®. A variável pH apresentou diferença significativa (P>0,05) para o híbrido ADR6010 com valor de 5,26. O alto teor de umidade do híbrido ADR6010 (71,32%) e maior teor de N-NH3 (4,06%). As variedades BRS1501, ADR500, ADR300 obtiveram uma boa fermentação da silagem com pH variando entre 3,47% a 3,86%. A RMS diferiu (P>0,05) para BRS1501 com 96,07% em comparação aos demais tratamentos, no entanto, o teor médio da variável RMS foi 96,9%. A produção de efluentes apresentou produção média de 8,1 kg.10-³. Os tratamentos ADR300, ADR 6010 e ADR500 diferiram significativamente (P>0,05) com menor produção de N-NH3. O tratamento BRS1501 apresentou menor recuperação da matéria seca com 96,07%, e maior perda de nitrogênio na forma de amônia (4,75%) e, apesar de não significativo, maior EFL com 10,86 kg.10-³. As variáveis PB e FDA não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) com médias de 9,1% e 40,2% respectiviamente. BRS1501 diferiu (P>0,05) dos demais tratamentos com maior teor de FDN e LIG com 58,28% e 3,47%, respectivamente. As variedades ADR500 e ADR300 equipararam-se quanto ao perfil fermentativo e bromatológica, sendo os mais indicados para produção de silagem. [Fermentation quality and chemical composition of the silage of Milheto cultivars in the semi-arid cearence]. Abstract: Pennisetum glaucum (L.) R. Brown is an alternative to corn and sorghum crops for silage production and because it is a tropical climate plant adapted to the semi-arid. The present study aimed to evaluate the chemical composition and fermentation pattern of the silage of four forage millet silages for silage production: BRS1501, ADR6010, ADR500 and ADR300, in a completely randomized design with four replicates. The opening of the silos occurred at 110 days. The following parameters were measured: pH, dry matter recovery (RMS); effluent production (EFL); ammoniacal nitrogen (N-NH3); dry matter (DM); The results were submitted to analysis of variance and Tukey's test (P <0.05) for the comparison of averages with the SAS® program The pH variable showed a significant difference (P> 0.05) for the hybrid ADR6010 with a value of 5.26 The high moisture content of the hybrid ADR6010 (71.32%) and higher N- NH3 (4.06%) The BRS1501, ADR500, ADR300 varieties obtained a good fermentation of the silage with pH ranging from 3.47% to 3.86% RMS differed (P> 0.05) for BRS1501 with 96, The ADR300, ADR 6010 and ADR500 treatments differed significantly (Table 2), but the mean RMS was 96.9% (P> 0.05) with lower N-NH 3 production. The BRS1501 treatment showed a lower dry matter recovery with 96.07%, and a higher loss of nitrogen in the form of ammonia (4.75%) and, although not significant, higher EFL with 10.86 kg.10-³. The PB and FDA variables did not present significant differences (P> 0.05) with averages of 9.1% and 40.2% respectively. BRS1501 differed (P> 0.05) from the other treatments with higher NDF and LIG contents with 58.28% and 3.47%, respectively. The ADR500 and ADR300 varieties were compared to the fermentation and bromatological profile, being the most suitable for silage production.	
Palavras-Chave: 	Ammonia nitrogen; Brasil; Dry matter recovery; Produção de silagem; Semiárido.	
Thesagro: 	Alimento Para Animal; Pennisetum Glaucum.	
Thesaurus Nal: 	Animal feeding; Brazil; Grass silage; Semiarid soils.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/194864/1/CNPC-2018-Qualidade-fermentativa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Caprinos e Ovinos (CNPC)	
Exemplares: 	CNPC - (39020-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS