Data/hora: 09/06/2024 19:50:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	TORRE-NETO, A.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Cartão de aquisição de dados para RMN.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 14., maio 1991, Caxambu, MG. Programa e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1991.	
Páginas: 	p.157.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido um cartao de aquisicao de dados para o IBM-PC, tendo 2 canais de conversao analogico-digital de alta velocidade e 16 canais de entrada ou saida digital. A resolucao dos conversores e de 12 bits e a taxa de amostragem maxima e de 100KHz. Esta prevista a implantacao de um circuito para gerar sequencias de pulsos com 5 canais de saida e resolucao temporal de 150ns. O software permite a aquisicao com media acumulativa do sinal ("average"). Tambem esta implantada a aquisicao com FFT e visualizacao grafica do espectro, num tempo de repeticao da ordem de 1 segundo em um microcomputador XT com coprocessador. O cartao esta sendo utilizado em um equipamento de RMN destinado a medidas de teor de oleo em sementes para melhoramento genetico, porem suas caracteristicas permitem outras aplicacoes, podendo ser usado ate em tomografia.	
Palavras-Chave: 	Aquisição; Cartão; Dados; Interface; Medida; Oleaginosas; Ressonância magnética nuclear; RMN; Sementes; Teor.	
Thesagro: 	Equipamento; Espectrômetro; Microcomputador; Óleo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5264-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00046 -  - 1991.00046 - DIS
CNPDIA - (5265-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00047 -  - 1991.00047 - DIS