Data/hora: 16/06/2024 03:33:32

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 27/08/2008
Data da última atualização: | 27/08/2008
Autoria: | LIMA, C. K. P.; MORI, F. A.; MENDES, L. M.; TRUGUILHO, P. F.; MORI, C. L. S. de O.
Título: | Colagem da madeira de clones de Eucalyptus com três adesivos comerciais.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 77, p. 73-77, mar. 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A colagem é uma etapa fundamental para a moderna indústria de produtos reconstituídos da madeira, promovendo um aproveitamento mais racional da matéria-prima e, ultimamente, vem se tornando uma necessidade, tanto pela tecnologia desenvolvida quanto pela escassez de madeira sólida. Dentro desse contexto, objetivou-se avaliar a qualidade de juntas coladas da madeira de quatro clones de Eucalyptus, utilizando-se três adesivos comerciais (acetato de polivinila, uréia-formaldeído e resorcinol-formaldeído)
aplicados de acordo com a recomendação dos fabricantes, e avaliados quanto à resistência ao esforço de cisalhamento na linha de cola e a porcentagem de falha na madeira. Determinou-se o teor de sólidos, pH, tempo de gelatinização e a viscosidade dos adesivos. A variância, aplicada a 5% de probabilidade, indicou diferença significativa na resistência ao cisalhamento, indicando, pelo teste de média segundo Tukey, o
clone 26 como o de melhor desempenho. Para a porcentagem de falha na madeira, ocorreu diferença significativa em função do clone e do adesivo, a interação não significativa a 5% de probabilidade, sendo o clone 39 de melhor desempenho e o melhor adesivo aquele à base de uréia-formaldeído.

Palavras-Chave: | Colagem; Eucaliptos; Madeira reconstituída.
Thesagro: | Adesivo; Clone.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43406-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS