Data/hora: 07/06/2024 03:52:56

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 22/06/2006
Data da última atualização: | 22/06/2006
Autoria: | FIETZ, C. R.; SILVA, F. C. da; URCHEI, M. A.
Afiliação: | Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS.
Título: | Estimativa da evapotranspiração de referência diária para a região de Dourados, MS.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 13, n. 2, p. 250-255, 2005.

Idioma:

Inglês
Português

Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar seis métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), na escala diária, para as condições climáticas da região de Dourados, MS. A ETo foi medida por um lisímetro de pesagem instalado na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. Os dados utilizados para estimar ETo foram coletados por uma estação meteorológica automática instalada junto ao lisímetro. O modelo Penman-Monteith FAO foi o que estimou mais satisfatoriamente a ETo. Os métodos de Priestley-Taylor e do tanque classe A também apresentaram um desempenho muito bom. O modelo Hargreaves-Samani foi superior ao de Makkink. O método de Makkink proporcionou as maiores superestimativas de Eto. O método de Camargo teve o desempenho mais insatisfatório, tendendo a subestimar a ETo.
Palavras-Chave: | Condições climáticas; Dados meteorológicos; Evapotranspiração de referência; Lisímetro de pesagem; Métodos de estimativa da evapotranspiração; Umidade do ar.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)

Exemplares:

CNPTIA - (12755-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CPAO - (27390-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS