Data/hora: 23/09/2024 02:14:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	01/02/2008	
Data da última atualização: 	01/02/2008	
Autoria: 	VALÉRIO, A. F.; WATZLAWICK, L. F.; SANTOS, R. T. dos; BRANDELERO, C.; KOEHLER, H. S.	
Título: 	Quantificação de resíduos e rendimento no desdobro de Araucaria angustifolia (BERTOL.) O. Kuntze.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 37, n. 3, p. 387-398, set./dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este estudo objetivou a quantificação do rendimento de produtos e geração de resíduos no desdobro de toras de Araucaria angustifolia, utilizando-se para tanto do volume de toras em seis diferentes classes de diâmetro com seu rendimento, em uma serraria de pequeno porte. Observou-se que 17,7% do volume total das toras são representados por casca, que não pode ser aproveitada na industrialização, sendo considerada como resíduo (biomassa) e aproveitada na geração de energia. O maior rendimento foi obtido na classe de diâmetro maior que 60 cm, com 51,2% em toras com casca e 70,4% em toras sem casca; o menor rendimento ocorreu na classe de diâmetro até 28 cm, com 37,7% em toras com casca e 53,1% em toras sem casca. Para toras com casca, o rendimento médio foi de 44,9%, sendo necessário o desdobro de 2,228 m3 de toras para se obter um metro cúbico de madeira serrada. Para toras sem casca, o rendimento médio foi de 62,6%, sendo necessário 1,598 m3 de toras para obter-se um metro cúbico de madeira serrada. Concluiu-se assim que em média o processo de desdobro de toras de Araucaria angustifolia apresenta rendimento superior quando comparado com outras espécies encontradas na literatura.	
Thesagro: 	Araucária; Araucária Angustifólia; Madeira; Rendimento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (42306-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS