Data/hora: 17/06/2024 08:02:22

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | VASQUES FILHO, J.
Título: | Aracao em areas terraceadas e a manutencao dos terracos.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO SOBRE TERRACEAMENTO AGRICOLA, 1988, Campinas, SP. Campinas: Fundacao Cargill, 1989.
Páginas: | p. 202-224
Idioma: | Português
Conteúdo: | Terraco e uma obra resultante de movimentacao de terra, composta de um canal e um camalhao conjugados, que reduz a erosao pelo seccionamento do comprimento das encostas, interceptando as aguas defluentes e promovendo sua infiltracao do solo, ou conduzindo parte delas de forma nao erosiva para fora dos terrenos cultivados. Terracos sao dimensionados em funcao das condicoes locais de clima, solo, relevo e cobertura vegetal. Dentre outros fatores, a erosao, a forca da gravidade, e o transito e a utilizacao incorreta de veiculos, maquinas e implementos agricolas, em relacao a posicao dos terracos, tendem a causar o assoreamento dos canais e a diminuicao da latura dos camalhoes, tornando, com o tempo as dimensoes dos terracos inadequadas (MARQUES, 1941; MECH & FREE, 1942; MOURA & ABRAMIDES NETO, 1944 e SCHOENLEBER, 1941). Adim de que nao venham a se romper, os terracos devem ser entao periodicamente restaurados, e uma das formas de faze-lo pode ser desenvolvida durante o preparo do solo, na aracao (ABRAMIDES NETO & BORGONOVI, 1942; ELLIS, 1914; FORSTER, 1967; GUSTAFSON, 1937; JACOBSON, s.d.; JOHNSON, 1942 e MARQUES, 1941).
Palavras-Chave: | Brasil; Congresso; Controle.
Thesagro: | Conservação; Erosão Hídrica; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (694-1) - ADD - PL - -- - 631.455060 - S612s - 1992.00144 - DIS