Data/hora: 16/06/2024 03:59:01

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 18/08/2003
Data da última atualização: | 31/07/2009
Autoria: | MANIERI, J. M.; VAZ, C. M. P.; DE MARIA, I. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Calibração de uma sonda espiral de TDR em solos com diferentes texturas.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi realizar a calibração de uma sonda de TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) utilizando seis solos com diferentes texturas, através de dois equipamentos para a obtenção das leituras da constante dielétrica: o modelo 1502C da Tektronix e o modelo TDR100 da Campbell.
Palavras-Chave: | Calibração; Medidas sumultâneas de RP; Sonda; TDR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7912-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00042 -  - 2003.0042 - DIS