Data/hora: 20/06/2024 04:04:47

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; REICHARDT, K.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-ESALQ.
Título: | Teste de máxima compactação do solo avaliado pela tomografia computadorizada.
Ano de publicação: | 1990
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 18., out. 1990, Nova Friburgo, RJ. Anais... Nova Friburgo: Colegio Anchieta, 1990.
Páginas: | p.711-722.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A Tomografia Computadorizada (TC) de raios X ou gama é uma técnica utilizada para a medida da densidade e umidade de solos (CRESTANA, 1985) com resolução de milímetro numa seção transversal de uma amostra. Também utilizamos a TC (VAZ, 1989) para avaliar a compactação de solos causada por maquinários agrícolas.
Palavras-Chave: | ação de forças; compactação do meio poroso; interior do solo; Maquinário agrícola; Raios gama; Raios X; TC.
Thesagro: | Compactação do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5237-1) - UPC - SP - -- - PROCI-90.00047 -  - 1990.00047 - DIS
CNPDIA - (9095-1) - UPC - SP - -- - PROCI-90.00049 -  - 1990.00049 - DIS