Data/hora: 20/06/2024 03:49:37

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 26/01/2006
Data da última atualização: | 26/01/2006
Autoria: | VAZ, C. M. P.; HOPMANS, J. W.; MACEDO, A.; BASSOI, L. H.; WILDENSCHILD, D.
Título: | Soil water retention measurements using a combined tensiometer-coiled time domain reflectometry probe.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Soil Science Society of America Journal, Madison, v.66, n.6, p. 1752-1759, 2002.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | The objective of the presented study was to develop a single prove that can be used to determine soil water retention curves in both laboratory and field conditions, by including a coiled time domain reflectometry (TDR) prove around the porous cup of a standard tensiometer.
Palavras-Chave: | Gamma-ray; Sensor; TDR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9306-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00164 -  - 2002.00164 - DIS