Data/hora: 23/09/2024 19:35:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	01/02/2006	
Data da última atualização: 	01/02/2006	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; MATSURA, E. E.; VIDAL-TORRADO, P.; BACCH, O. O. S.	
Título: 	Método para a estimativa da condutividdade elétrica dos solos pela técnica de TDR.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 30., 2005, Recife. [Anais eletrônicos...]. Recife: SCCS, 2005. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A técnica da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) permite a determinação da umidade (deta) e condutividade elétrica volumétrica (CEv) dos solos. Este último é função da quantidade de sais solúveis na amostra, mas também depende da unidade do solo.	
Palavras-Chave: 	CEv; Condutividade elétrica volumétrica; Refectometria no Domínio do Tempo; TDR.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9380-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00120 -  - 2005.00120 - DIS