Data/hora: 23/09/2024 20:32:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	31/08/2005	
Data da última atualização: 	31/08/2005	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.	
Título: 	Aplicações de sondas espirais de TDR combinadas com tensiômetro e penetrômetro.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: MATSURA, E. E.; JAVAREZ JÚNIOR, A.; GOMES, E. P.; SOUZA, C. F. Aplicações da técnica de TDR na agricultura. Campinas: UNICAMP-FEAGRI, 2001. p. 65-84.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	I Workshop sobre aplicações da Técnica de TDR (Reflectometria no domínio do Tempo) na Agricultura, Campinas, jul. 2001.	
Conteúdo: 	A maioria das sondas ou guias de ondas utilizadas para a determinação da umidade dos solos por TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) tem comprimentos que em geral variam entre 15 e 30 cm. Sondas menores podem apresentar restrições de sensibilidade em solos com baixas umidades, devido aos baixos valores dos tempos de trânsito medidos e sondas muito grandes podem apresentar restrições devido à alta atenuação da radiação eletromagnética em solos muito úmidos.	
Palavras-Chave: 	guia serpertinas; guias de onda de geometria não-convencionais; Reflectometria; Sondas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8962-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00056 -  - 2001.00056 - DIS