Data/hora: 16/06/2024 09:20:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	10/09/2003	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	VENÂNCIO, T.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Supressão de sinal de solvente em RMN de alta resolução com técnica de estado estacionário.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO, 8., 2002, São Carlos. Livro de resumos... São Carlos: USP-IQSC, 2002. p. 40.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Há dezenas de métodos de supressão de sinais de solvente propostos, os quais têm vantagens e desvantagens.  Um método que está se desenvolvendo neste trabalho consiste em usar uma seqüência de pulsos denominada CWFP. Nesta técnica se submete um sistema de spins à uma seqüência de pulsos de mesma fase, duração e intensidade, espaçados pelo intervalo de tempo Tr, pode se estabelecer um regime de estado estacionário (EE), onde os componentes da magnetização tornam-se funções periódicas do tempo com período Tr.	
Palavras-Chave: 	Análise "in vivo"; Estado estacionário; RMN de alta resolução; Supressão de sinal.	
Thesagro: 	Solvente.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8025-1) - UMT - SP - -- - PROCI-02.00117 -  - 2002.00117 - DIS