Data/hora: 05/06/2024 09:59:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	19/07/2006	
Data da última atualização: 	13/02/2015	
Autoria: 	IWAKIRI, S.; SHIMIZU, J.; SILVA, J. de C.; MENEZZI, C. H. S. D.; PUEHRINGHER, C. A.; VENSON, I.; LARROCA, C.	
Afiliação: 	Pesquisador da Embrapa Florestas: Jarbas Y. Shimizu.	
Título: 	Produção de painéis de madeira aglomerada de Grevillea robusta A. Cunn. Ex R. Br.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Revista. Árvore, v. 28, n. 6, p. 883-887, 2004,	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da madeira de Grevillea robusta na produção de painéis de madeira aglomerada. Os painéis foram produzidos em densidades de 0,60 e 0,80 g/cm³ e conteúdo de resina de 6 e 8%. Os resultados de propriedades físicas e mecânicas dos painéis fabricados com densidade de 0,80 g/cm³ e conteúdo de resina de 8% evidenciaram que a madeira de Grevillea robusta pode ser utilizada como fonte alternativa de matéria-prima para produção de painéis aglomerados.	
Palavras-Chave: 	Aglomerado; Grevilea.	
Thesagro: 	Painel de Madeira; Resina.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/27935/1/23989.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (39524-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS