Data/hora: 24/06/2024 21:53:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	21/01/2015	
Data da última atualização: 	21/01/2015	
Autoria: 	FAVARO, J. S. C.; VENTORIM, G.; CARASCHI, J. C.	
Título: 	Efeito de reagentes de branqueamento na classificação e refinação de polpa de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 385-392, jul./set. 2014.	
DOI: 	10.1590/01047760201420031513	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se, neste estudo, avaliar o comportamento do branqueamento
de polpa de celulose kraft de eucalipto nas propriedades físicas e mecânicas do papel.
A polpa foi branqueada por quatro sequências semelhantes, sendo elas: D(E+P)DD
(referência), AHTD(E+P)DD, D(E+P)D(PO), PX(E+P)DD. Cada uma das sequências
contendo um dos reagentes analisados: dióxido de cloro, ácido sulfúrico peróxido de
hidrogênio pressurizado, e perácido (ácido de Caro). Parte das amostras foi refinada
para 40ºSR, enquanto a outra parte foi classificada em equipamento Bauer-McNett.
Posteriormente, a porção retida na malha de 50 mesh, foi refinada ao mesmo número
de revoluções que sua amostra global. As polpas branqueadas com AHT, PX e PO
apresentaram diminuição da resistência mecânica e aumentaram a concentração de polpa
em peneiras mais finas, durante a classificação, pois esses reagentes são pouco seletivos.
Os resultados encontrados mostraram que polpas branqueadas por reagentes como o
perácido e peróxido de hidrogênio pressurizado indicaram menores resistências, assim
como suas frações de polpa. No entanto, apesar da baixa seletividade da hidrólise ácida,
foi verificado que essa sequência apresentou altos índices de rasgo e tração, tanto da
polpa global quanto da polpa classificada, concluindo que as polpas apesar de classificadas,
apresentam elevada resistência mecânica.	
Palavras-Chave: 	Branqueamento; Classificação de fibra; Refino.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53229-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS