Data/hora: 04/06/2024 09:01:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	24/03/2011	
Data da última atualização: 	08/01/2018	
Autoria: 	VIRMOND, E.	
Afiliação: 	ELAINE VIRMOND, CNPAE.	
Título: 	Aproveitamento do lodo de tratamento primário de efluentes de um frigorífico como fonte de energia.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	2007.	
Páginas: 	134 f.	
Descrição Física: 	il., color.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.	
Conteúdo: 	A demanda mundial de energia crescente e o efeito estufa induzido pelas atividades antropogênicas fazem da questão energética tema prioritário na agenda política global. O tratamento dos efluentes e resíduos provenientes das indústrias de carnes tem sido uma das grandes preocupações do setor agroindustrial. Na saída do tratamento físico-químico do efluente frigorífico pode-se obter cerca de 20% de lodo, que é um importante resíduo sólido orgânico. A aplicação do lodo sem tratamento prévio à práticas agrícolas pode ocasionar problemas ambientais e, atualmente, a reduzida área destinada a aterros sanitários e o transporte encarecem a sua disposição. O aproveitamento do lodo para a produção de vapor na indústria de carnes pode proporcionar ganhos energéticos e econômicos quanto à aquisição de combustíveis e aumentar a utilização de fontes de energia renovável. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização do lodo gerado no tratamento primário de efluentes de um frigorífico como fonte de energia, levando-se em consideração suas propriedades físico-químicas e o controle de emissão dos poluentes atmosféricos no processo de combustão. Avaliou-se a combustão do cavaco e da mistura cavaco e lodo 9:1 em massa a partir da análise da concentração de poluentes, comparando-as com a legislação em vigor, e das perdas energéticas verificadas com a emissão de CO, CXHY e fuligem. A incorporação de 10% em massa de lodo à alimentação resultou em aumento da potência térmica nominal do sistema em aproximadamente 2% e economia no consumo anual de cavaco. Porém, em ambas as situações a queima foi ineficiente. A composição das cinzas do lodo determina a ocorrência de formação de depósitos e incrustação. Quanto menor a proporção de lodo na queima em grelha rotativa, menor a ocorrência desses problemas e melhor a homogeneidade da alimentação. Para que o processo de combustão alcance a máxima eficiência possível e produza pequenas quantidades de poluentes, cada etapa do processo deve ser otimizada levando-se em consideração a tecnologia de combustão aplicada, o tipo de biomassa e o seu comportamento térmico.	
Palavras-Chave: 	Cocombustão; Fontes renováveis de energia; Resíduo sólido orgânico.	
Thesagro: 	Biomassa; Frigorífico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/31134/1/DISSERTACAO-ELAINE-VIRMOND.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (1164-1) - UPC - TS - DD - TS2007.004 - VIR - 2007.004 - DIS