Data/hora: 22/06/2024 01:55:06

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/07/1993
Data da última atualização: | 08/07/1993
Autoria: | VITAL, B. R.; ANDRADE, A. M. de; VALENTE, O. F.
Título: | Efeito do tratamento da madeira com sais ignifugos, visando a producao de carvao vegetal.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.16, n.1, p.97-103, jan./abr. 1992.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve o objetivo de analisar a producao qualitativa e quantitativa de carvao produzido com madeira de E. cloeziana, tratada com solucoes aquosas de sulfato de amonio, amonio fosfato monobasico e com cloreto de sodio nas concentracoes de 37,7; 75,4 e 150 g/l e acido borico nas concentracoes de 37,7 e 46 g/l. Todos os tratamentos proporcionaram aumentos significativos no teor de elementos minerais oriundosdo sal e no rendimento gravimetrico do carvao produzido. A solucao de amonio fosfato monobasico na concentracao de 37,7 g/l proporcionou maior incremento na  producao de carvao, com menor consumo de sal. A excecao do cloreto de sodio, todas as outras solucoes ocasionaram aumento significativo no rendimento em carbono fixo. Situacao semelhante ocorreu para o sulfato de amonia, em relacao ao teor de cinzas do carvao. Oteor de carbono fixo  do carvao produzido a partir de madeiras tratadas com solucao de amonio fosfato monobasico (150 g/l) e cloreto de sodio (75,4 e 150 g/l) foi inferior ao observado para a testemunha.
Palavras-Chave: | Treatment.
Thesagro: | Madeira; Tratamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10707-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS