Data/hora: 09/06/2024 11:20:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/02/1993	
Data da última atualização: 	16/02/1993	
Autoria: 	VITAL, B. R.; WILSON, J. B.	
Título: 	Efeito da forma geometrica dos blocos e particulas, da densidade das chapas e do tipo de adesivo nas propriedades mecanicas das chapas de madeira aglomerada.	
Ano de publicação: 	1980	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.4, n.2, p.179-187, jul./dez. 1980.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito de alguns parametros de processamento nas propriedades mecanicas de chapas de flocos e chapas de particulas, bem como estabelecer uma equacao matematica relacionando esses parametros e as propriedades mecanicas. Foi fabricado um total de 96 chapas, empregando-se todas as possiveis combinacoes de flocos, com espessuras de 0,15, 0,41, 0,66 e 0,91mm, comprimentos de 12,7, 25,4, e 50,8mm, particulas com as mesmas espessuras dos flocos, densidade das chapas de 0,53, 0,66 e 0,78mm e adesivos a base de ureia - formaldeido e fenol-formaldeido. A resistencia a tracao normal das chapas de flocos e de particulas dependem, primariamente, do formato geometrico da materia-prima. A densidade das chapas foi a segunda variavel em importancia. A resistencia a flexao, no entanto, foi mais sensivel a variacoes na densidade das chapas, sendo o formato geometrico da materia-prima a segunda variavel em importancia. As chapas com maior resistencia a flexao foram feitas com flocos de 0,15mm de espessura e comprimentos de 24,5 ou 50,8mm, ou com particulas de 0,15mm de espessura. Os maiores valores para tracao normal foram obtidos em chapas feitas com flocos com 0,41mm de espessura e qualquer comprimento ou com particulas de espessura igual ou superior a 0,31mm. Aumento na densidade das chapas resultou em aumento nos valores das propriedades mecanicas. 	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11008-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS