Data/hora: 24/05/2024 20:24:55

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/02/2017
Data da última atualização: | 15/02/2017
Autoria: | RASTELLI, A. N. S.; NICOLODELLI, G.; ROMANO, R. A.; MILORI, D. M. B. P.; PERAZZOLI, I. L. O.; FERREIRA, E. J.; PEDROSO, A. C. B.; SOUZA, M. T.; PEITL, O.; ZANOTTO, E. D.
Afiliação: | DEBORA MARCONDES BASTOS PEREIRA, CNPDIA; EDNALDO JOSE FERREIRA, CNPDIA.
Título: | After bleaching enamel remineralization using a bioactive glass-ceramic (BioSilicater®).
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Biomedical glasses, [S. l.], v. 2, 2016. 9 p.
DOI: | DOI 10.1515/bglass-2016-0001
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Perda de minerais.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (16175-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS