Data/hora: 24/06/2024 18:38:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	18/03/2016	
Data da última atualização: 	11/04/2016	
Autoria: 	LOPES, T. R.; ZOLIN, C. A.; TORRES, R. C.; OLIVEIRA, R. F. de; ZAIATZ, A. P. S. R.	
Afiliação: 	TÁRCIO ROCHA LOPES, UFMT; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; RENATO CRISTIANO TORRES, CPAMT; RIENE FILGUEIRAS DE OLIVEIRA, UFMT; ANA P. SOUZA RODRIGUES ZAIATZ, UFMT.	
Título: 	Qualidade do modelo digital de elevação (MDE) a partir de diferentes dados SRTM para extração da rede de drenagem e delimitação da Bacia do Rio Teles Pires - MT.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, 4., 2015, Sinop. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2015.	
Páginas: 	p. 111-114	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A demanda por modelos digitais de elevação (MDE) para subsidiar estudos em várias áreas de pesquisa, tem aumentado significativamente no Brasil. Estes modelos permitem representam fontes para o conhecimento e mapeamento do relevo e de redes de drenagem de grandes áreas, facilitando assim a identificação de áreas para conservação de solo, modelagem hidrológica de bacias hidrográficas, ortorretificação de imagens, diversidade biológica, avaliação de riscos de erosão e desmoronamento etc. (MELGAÇO et al., 2005; CHAGAS et al., 2010; SOUZA, ALMEIDA, 2014). Os MDEs, gerados a partir de imagens de sensores orbitais, como o sensor SRTM (Shuttle Radar Topgraphic Mission), apresentam algumas vantagens expressivas sobre outras fontes de dados, como: a disponibilidade de dados; grande cobertura de área; resolução moderadamente elevada; processamento mais rápido através de softwares sofisticados e pouco esforço manual, ou seja, maior confiabilidade e eficiência dos dados digitais obtidos; baixo custo de processamento e capacidade de aquisição em qualquer condição ambiental (CHAVES, 2002; SUBRAMANIAN et al., 2005). Apesar das vantagens apresentadas, os métodos utilizados medem as elevações com erros significativos, os quais dependem da limitação inerente dos instrumentos de observação e da característica da superfície (DIXON, 1995). Estas falhas se dividem em erros de MDE, de interpolação, de escala e tamanho do pixel (resolução), como também erros nas informações extraídas, assim a qualidade de um MDE depende do tipo e da magnitude dos erros a ele relacionados (VALERIANO; ALBUQUERQUE, 2010; DIXON; EARLS, 2009; LINDSAY; EVANS, 2008). O presente estudo tem o objetivo de relatar a qualidade do MDE para extração da rede de drenagem e delimitação da bacia do rio Teles Pires a partir dos dados SRTM-NASA e SRTM-TOPODATA processado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).	
Palavras-Chave: 	Bacia do Rio Teles Pires.	
Thesagro: 	Drenagem; Recurso hidrico.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)