Data/hora: 19/06/2024 01:51:48

Biblioteca(s): | Embrapa Acre; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 13/01/2010
Data da última atualização: | 16/07/2020
Título: | SECADOR solar para produtos agroflorestais. Dia de Campo na TV.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2009.
Descrição Física: | 1 DVD, (60 min), NTSC, son., color.
Série: | (Dia de Campo na TV).
Idioma: | Português
Notas: | Programa de TV.
Conteúdo: | O secador solar para produtos agroflorestais, desenvolvido pela Embrapa, é único no gênero. Sua inovadora arquitetura, com três câmaras internas, facilita atingir a eficiência na secagem e melhorar a qualidade final dos produtos, abrindo caminho inclusive para exportação. A primeira câmara interna é para aquecimento, a segunda é de secagem e a terceira para desumidificação. O ar sempre renovado no interior do equipamento impede que a umidade alcance níveis indesejáveis dentro do secador e prejudique a secagem. "A chaminé suga o excesso de umidade, levando-a para fora da estufa. É a solução para a secagem em ambiente fechado e úmido, um problema muito comum para os produtores rurais da região amazônica", explica o engenheiro florestal Osmar Aguiar, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental (Belém/PA). Osmar Aguiar iniciou as pesquisas e os testes de validação em 2004, desenvolvendo diferentes modelos até chegar a esta tecnologia. Segundo ele, a grande novidade do mais recente protótipo exposto na Embrapa, em Belém, é a utilização do policarbonato, um polímero altamente resistente, o mesmo material das viseiras de capacete de Fórmula Um. O secador solar da Embrapa traz várias vantagens ao produtor rural, a começar por esta: a secagem solar em ambiente fechado é mais higiênica e rápida do que a secagem ao ar livre, muito comum no Brasil. Também proporciona economia, pois sendo energia de fonte solar, o custo energético de funcionamento tende a zero, tornando possível a sua adoção por agricultores familiares. Esse modelo de secador tem dois metros de largura, por dois de altura e seis de comprimento. É um equipamento portátil, de fácil montagem e desmontagem, feito com materiais leves, duráveis e resistentes. Além do policarbonato, na construção do secador solar da Embrapa empregam-se madeira (para piso, vigas e bancadas de secagem), alumínio, metalon, tubo de PVC (para a chaminé), exaustor eólico e fita adesiva especial de dupla face. "Isso tudo melhora a qualidade final do produto e aumenta as possibilidades de comercialização, inclusive abre portas para a exportação", comenta Osmar Aguiar. O tempo de secagem varia de produto para produto. A madeira de jatobá, de grande valor para exportação, teve sua umidade reduzida a dez por cento em 40 dias de secagem solar. A temperatura interna do secador solar, detectada pela pesquisa no Pará, pode chegar a 35 graus centígrados mais alta que a do ambiente externo.
Palavras-Chave: | Policarbonato; Produto agroflorestal; Produtor rural.
Thesagro: | Aquecimento; Desumidificação; Secador solar; Secagem.

Categoria do assunto:

--
K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46326/1/SecadorSolar.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=ptxg-Nxvrhk

Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)

Exemplares:

AI-SEDE - (46837-1) - UPE - FI - DV - 10/004 -  - 2010.00004 - DIS
CPATU - (42183-1) - UPC - FI - DV - 00040 -  - 00040 - DIS
CPAF-AC - (22745-1) - EMB - FI - DV - DV 0222 -  - 2010.00150 - DIS