Data/hora: 03/06/2024 03:48:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	22/03/2008	
Data da última atualização: 	25/10/2023	
Autoria: 	ANDRADE JUNIOR, A. S. de; SILVA, C. R. da; DANIEL, R.	
Afiliação: 	ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; CLÁUDIO R. DA SILVA, CPAMN; ROSSINI DANIEL, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.	
Título: 	Calibração de um sensor capacitivo de umidade em Latossolo Amarelo na microrregião do Litoral Piauiense.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 2, n. 4, p. 303-307, out./dez. 2007.	
ISSN: 	1981-0997	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Sensores de umidade do solo por capacitância são alternativas aos métodos comuns de quantificação do conteúdo de água do solo, fornecendo leituras seguras, rápidas e em profundidade. Neste estudo, uma sonda de capacitância (Diviner 2000®) foi calibrada para um Latossolo Amarelo da microrregião do Litoral Piauiense. Seis tubos de acesso foram instalados em uma disposição de 5 m por 2 m e três níveis de umidade (seco, úmido e saturado) foram aplicados em duas repetições. As leituras do equipamento, para cada 0,1 m de solo até 1,0 m de profundidade foram relacionadas com a umidade volumétrica. A equação de calibração, ajustada por análise de regressão, foi significativamente relacionada com as medidas do equipamento, com alta correlação (R2 =0,97) e baixo erro-padrão (0,01 m3 m-3). A curva de calibração sugerida pelo fabricante é aplicável ao solo estudado.	
Palavras-Chave: 	Diviner 2000; Diviner 2000®; FDR; Umidade volumétrica.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/69692/1/CalibracaoSensorCapacitivoUmidade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (21742-1) - UPC - AP - DD - S 201/08 -  - 2008.00201 - DIS
CNPA - (21117-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS