Data/hora: 18/05/2024 06:12:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	21/02/2017	
Data da última atualização: 	21/02/2017	
Autoria: 	FREITAS, P. M. D. de; RODRIGUES, T. C. G. de C.; CARVALHO, G. G. P. de; PIRES, A. J. V.; ARAUJO, G. G. L. de; SANTOS, E. M.; CORREIA, G. S.; NASCIMENTO, C. de O.	
Afiliação: 	POLIANE MEIRE DIAS DE FREITAS, Professora do Departamento de Zootecnia - UPIS, Brasília-DF; THOMAZ CYRO GUIMARÃES DE CARVALHO RODRIGUES, UFBA; GLEIDSON GIORDANO PINTO DE CARVALHO, Professor da UFBA; AURELIANO JOSÉ VIEIRA PIRES, Professor DTRA/UESB, Pesquisador do CNPq, Itapetinga-BA; GHERMAN GARCIA LEAL DE ARAUJO, CPATSA; EDSON MAURO SANTOS, Professor da UFPB, Areia, PB; GEORGE SOARES CORREIA, UESB, Itapetinga- BA; CAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, Mestranda da UFBA.	
Título: 	Perdas na ensilagem de milheto amonizada com diferentes densidades de compactação.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 26., 2016, Santa Maria. Cinquenta anos da Zootecnia no Brasil. Santa Maria: UFSM: UFRGS: UNIPAMPA: UFPel: ABZ, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se avaliar as perdas na ensilagem de milheto com níveis de ureia em duas densidades de compactação. O experimento foi conduzido na Embrapa Semiárido, Petrolina-PE. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco repetições, em esquema fatorial 2 × 4, composto de duas densidades de compactação e quatro níveis de ureia (0, 2, 4 e 6% na base da matéria seca). Foram confeccionados 20 minisilos com densidade de compactação de 600 kg/m³ e 20 minisilos com densidade de compactação de 800 kg/m³. Com o milheto picado foi feita a aplicação da ureia manualmente e sem diluição em água. Nos minisilos as perdas sob as formas de gases, efluentes e matéria seca, foram quantificadas por diferença de pesos.Os dados obtidos foram interpretados por análise de variância e regressão (P<0,05). Houve efeito de interação (P<0,05) entre densidade e ureia para a variável recuperação de matéria seca (RMS). Houve efeito (P<0,05) de densidades para perdas por efluentes. Porém em relação aos níveis de ureia houve efeito (P<0,05) para as variáveis perdas por gases. A diferença entre as duas densidades de compactação foi suficiente para gerar nas perdas por efluentes (P<0,05), ocasião em que a densidade de compactação de 600kg/m3 propiciou um valor de perdas de 16,61% superior à densidade de 800 kg/m3. A silagem de milheto amonizada com níveis de ureia e menores densidades de compactação ocasionam perdas significativas por efluentes.	
Palavras-Chave: 	Aditivos químicos; Amonização; Efluentes; Ensilagem de milheto; ZOOTEC.	
Thesagro: 	Produção animal.	
Thesaurus Nal: 	Animal production; gases.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/156234/1/Gherman-4.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (56411-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS