Data/hora: 03/06/2024 03:46:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	12/12/2023	
Data da última atualização: 	12/12/2023	
Autoria: 	CAVALCANTI, F. R.	
Afiliação: 	FABIO ROSSI CAVALCANTI, CNPUV.	
Título: 	IoT na Fitopatologia: proposta de rede Wi-fi P2P com ESP8266 para monitorar microclimas em áreas próximas.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, dez. 2023.	
Páginas: 	23 p.	
ISSN: 	1981-1004	
Idioma: 	Português	
Notas: 	CGPE 18360	
Conteúdo: 	Atualmente, a Agricultura de Precisão traz modernização e substituições tecnológicas associadas às cadeias produtivas do alimento. O uso de sensoriamento remoto e Sistema de Coordenadas Geográficas (GIS), do Sistema de Posicionamento Global (GPS), sensores, atuadores, controladores e processadores (de baixo custo), juntamente com novas abordagens em Application Programming Interface (APIs), tecnologias de armazenamento em massa, servidores em nuvem, dispositivos de internet das coisas (IoT) e recente oferta de soluções em conectividade rural, como Lora, SigFox, NB-IoT, trazem a possibilidade de ampla adoção de tecnologias mais leves e baratas destinadas ao manejo agrícola. O ESP8266 é uma família de microcontroladores que possui comunicação por wi-fi residente e baseado no dispositivo homônimo. Vários dispositivos estão disponíveis, como os ESP01, ESP-07, ESP-12e e o ESP-32. A partir do ESP-07, o dispositivo pode vir com uma placa do tipo NodeMCU, que é uma plataforma de IoT, de baixo custo e open source totalmente compatível com o ambiente Arduíno que, por sua vez, é uma plataforma livre de prototipagem eletrônica programável com uma linguagem homônima muito semelhante a C/C++. No contexto acima, o objetivo desta publicação foi o de apresentar proposição de uma rede do tipo peer-to-peer (P2P) com dispositivos ESP8266 (ESP-1 e ESP-12e) funcional, mas passível de desenvolvimentos, baseada na recepção de um sinal simples de wi-fi em roteador central (provedor) por repetição desse sinal para captação de dados de sensores também construídos com ESP8266.	
Palavras-Chave: 	Agricultura 4 ponto 0; Arduíno; Dtquva; NodeMCU; Peer-to-peer.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159577/1/BolPesqDes-25.pdf	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CNPUV - (19197-1) - UMT - FL - DD - BolPesqDes_25 -  - BPesDes_25 - DIS