Data/hora: 16/05/2024 18:25:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	08/07/2013	
Data da última atualização: 	08/07/2013	
Autoria: 	CUNHA, P. C. R. da; NASCIMENTO, J. L. do; SILVEIRA, P. M. da; ALVES JÚNIOR, J.	
Afiliação: 	PAULO CÉSAR RIBEIRO DA CUNHA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, URUTAI-GO; JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, UFG; PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF; JOSÉ ALVES JÚNIOR, UFG.	
Título: 	Eficiência de métodos para o cálculo de coeficientes do tanque classe A na estimativa da evapotranspiração de referência.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 43, n. 2, p. 114-122, abr./jun. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os valores do coeficiente do tanque classe A (Kp) podem ser determinados por vários métodos. A maioria baseia-se na velocidade do vento, umidade relativa e condições e extensão da bordadura que circunda o tanque. Este estudo objetivou avaliar o desempenho de métodos de estimativa do Kp e o uso de um Kp médio e constante (0,70), na avaliação da evapotranspiração de referência (ET0), sob condições de Cerrado, em Santo Antônio de Goiás (GO). Os métodos foram avaliados nos períodos anual, seco e chuvoso. As ET0 obtidas por meio da evaporação do tanque, multiplicadas pelos valores de Kp estimados com os métodos de Doorenbos & Pruitt (1977), Cuenca (1989), Snyder (1992), Pereira et al. (1995) e Allen et al. (1998), foram comparadas com a ET0 estimada pelo modelo de Penman-Montheit. Foram determinados os coeficientes de determinação (r2), correlação (r), concordância (d) de Willmott e de desempenho (c) e, também, os erros médios e máximos absolutos. Para as condições climáticas nas quais se realizou o trabalho, o melhor método de determinação do Kp, para estimativa da ET0 no período anual, foi o de Pereira et al. (1995). Para o período seco, destacou-se o método proposto por Cuenca (1989) e, para o período chuvoso, todos os métodos apresentaram baixos desempenhos, sendo o de Pereira et al. (1995) o mais eficiente. A adoção de um Kp fixo e constante de 0,70 resultou em bom desempenho, sendo uma opção bastante prática, porém, faz-se necessária a sua determinação no local onde será aplicado.	
Palavras-Chave: 	Tanque Classe A.	
Thesagro: 	Clima; Evapotranspiração; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/85678/1/pat.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (32156-1) - UPC - AP - DD - 2013.031 -  - 2013.031 - DIS