Data/hora: 02/06/2024 02:53:55

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 02/08/1999
Data da última atualização: | 21/07/2008
Autoria: | COSTA, S. N. da; MARTINEZ, M. A.; MARTINS, J. H.; FERREIRA, P. A.
Título: | SIMASS - modelo para simular o transporte de agua e solutos no solo I: desenvolvimento e teste de sensibilidade.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.3,n.2,p.183-189, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se um modelo matematico, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de agua e soluto no solo, sob condicoes de escoamento nÆo-permanente. As equacoes de transporte de agua e de solutos, sao resolvidos numericamente pelo metodo de diferencas finitas. O modelo permite, entre outras caracteristicas, obter-se a distribuicao de unidade e de solutos no solo, a utilizacao de conficoes de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funcoes, atraves das quais se estima a condutividade hidraulica do solo nao-saturado.
Palavras-Chave: | Escoamento nao-permanente; Modelagem; Modeling; Solute transport; Transporte de solutos; Unidade do solo; Unsteady flow.
Thesaurus Nal: | soil water content.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (13561-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  - 630.5 - DIS