Data/hora: 15/05/2024 19:57:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	20/02/2006	
Data da última atualização: 	20/02/2006	
Autoria: 	ALVES, C. R.; SANTOS, S. F.; RODRIGUES, J. A.; ASSIS, O. B. G.; AVACA, L. A.	
Título: 	Determinação da área da superfície de fratura de material cerâmico por técnica voltamétrica.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA-SIBEE, 11., 1999, Maragogi. XI SIBEE: Anais. [Maceió: UFAL], 1999. p. 178-181.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta uma nova metodologia para medir área superficial de fratura de materiais cerâmicos com o uso de uma técnica eletroquímica, tendo como suporte as microscopias de força atômica e eletrônica de varredura. O estudo foi realizado para a determinação da área eletroativa de Au depositado sobre a superfície de fratura.	
Palavras-Chave: 	Cerâmica; Superfície de fratura; Voltametria cíclica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9415-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00005 -  - 1999.00005 - DIS